
	List sa informacijama o proizvodu
Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2016 u vezi sa energetskim označavanjem rashladnih uređaja

	Ime prodavca ili zaštitni znak: Midea

	Adresa dobavljača: DITEH TRADE EVOLUTION DOO, Stanina 25, 11233 Parcani, Sopot, Beograd

	Model ID: MDRT580MTE01E

	Tip rashladne jedinice:

	Tihi rashladni uređaj:
	Ne
	Dizajnirani tip:
	Samostojeci

	Uređaj za skladištenje vina:
	Ne
	Drugi hladnjak:
	Da

	Opšti parametri proizvoda:

	Parametar
	Vrednost
	Parametar
	Vrednost

	
Ukupne dimenzije (mm)
	Visina
	1 723
	
Ukupna zapremina (dm³ ili l)
	
413

	
	Širina
	700
	
	

	
	Dubi- na
	670
	
	

	Indeks energetske efikasnosti (EEI)
	99
	Klasa energetske efikasnosti
	E

	Emisija buke u vazduhu (dB(A) re 1 pV)
	39
	Klasa emisije buke u vazduhu
	C

	Godišnja potrošnja energije (kVh/god)
	256
	Klimatska klasa:
	liženje gaz

	Minimalna temperatura okoline (° C) za koju je pogodan rashladni aparat
	
16
	Maksimalna temperatura okoline (° C) za koju je pogodan rashladni uređaj
	
38

	Podešavanje zimskog režima
	Ne
	

	Parametri sekcije:

	







Tip sekcije
	Parametri i vrednosti sekcije

	
	





Sekcija Zapremina (dm³ ili l)
	Preporučena temperatura za optimalno očuvanje hrane (°C)
Ovi stavovi ne smeju biti u kontradikciji
uslovi skladištenja u tabeli 3. Aneks IV
	




Kapacitet zamrzavanja (kg / 24 sata)
	





Tip odmrzavanja (auto-odmrzavanje = A, ručno odmrzavanje = M)

	Pregrada sa uslovima ostave
	Ne
	-
	-
	-
	-



	Pregrada za čuvanje vina
	Ne
	-
	-
	-
	-

	Pregrada sa uslovima u podrumu
	Ne
	-
	-
	-
	-

	Pregrada za skladištenje sveže hrane
	Da
	306,0
	4
	-
	A

	Pregrada sveže zone
	Ne
	-
	-
	-
	-

	Pregrada sa 0 zvezdica ili Pregrada za pravljenje leda
	Ne
	-
	-
	-
	-

	Pregrada sa jednom zvezdicom
	Ne
	-
	-
	-
	-

	Pregrada sa dve zvezdice
	Ne
	-
	-
	-
	-

	Sekcija sa tri zvezdice
	Ne
	-
	-
	-
	-

	Pregrada sa četiri zvezdice
	Da
	107,0
	-18
	5,0
	A

	Prostor sa dve zvezdice
	Ne
	-
	-
	-
	-

	Promenljiva temperatura Pregrada
	-
	-
	-
	-
	-

	Za sekcije sa četiri zvezdice

	Funkcija brzog zamrzavanja
	Ne

	Parametri izvora svetlosti:

	Vrsta izvora svetlosti
	LED

	Klasa energetske efikasnosti
	F

	Minimalno trajanje garancije proizvođača: 24 (u mesecima)

	Dodatne informacije:
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